## Position Tachogeber Zurück | Anfang | Vor
Pezi sandte noch folgende Skizze: Ich habe noch eine Handskizze gefunden, die das "wirkliche" Gebersignal (ist kein reiner Sinus wie im ELO-Artikel beschrieben, außerdem sind in dem Artikel die Frequenzen um einen Faktor 2 zu niedrig angegeben) wiedergibt. Am Hauptständer in der Garage drehte ich 3000 Touren im 3.Gang. Hatte im Frühjahr nur einen Punkt mit Oszi aufgenommen, weils gleich erbärmlich stank ;-) ier das von Pezi gemessene Signal:

Für Schäden die bei der Anwendung dieser Informationen entstehen wird seitens des Autors keine Haftung übernommen!